#define MB\_SER\_PDU\_SIZE\_MIN 4 /\*!< Minimum size of a Modbus RTU frame. \*/

#define MB\_SER\_PDU\_SIZE\_MAX 256 /\*!< Maximum size of a Modbus RTU frame. \*/

#define MB\_SER\_PDU\_SIZE\_CRC 2 /\*!< Size of CRC field in PDU. \*/

#define MB\_SER\_PDU\_ADDR\_OFF 0 /\*!< Offset of slave address in Ser-PDU. \*/

#define MB\_SER\_PDU\_PDU\_OFF 1 /\*!< Offset of Modbus-PDU in Ser-PDU. \*/